# Tekniske data

Batteridrevet lampe |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Maks. opptatt effekt | W | 21
Lysvarighet, ca. | min/Ah | 50
Lysstrøm totalt, maks. | lm | 1900
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kapslingsgrad |  | / III

A)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.