# Tekniske data

Batteri lampe |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Maks. nominel optagen effekt | W | 21
Lystid, ca. | min/Ah | 50
Samlet lysstrøm, maks. | lm | 1900
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Beskyttelsesklasse |  | /III

A)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.