# مشخصات فنی

چراغ قوّه بی سیم |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
حداکثر توان ورودی نامی | W | 21
مدت زمان روشنایی، حدود | min/Ah | 50
جریان کامل نور، حداکثر | lm | ‎1'900‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارA) و هنگام انبار کردن | ‎°C‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎
کلاس ایمنی |  | /III

A)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

رنگ شیئ منعکس شده توسط چراغ ممکن است اشتباه باشد.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.