# Tekniska data

Sladdlös lampa |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
max. upptagen märkeffekt | W | 21
Belysningstid, ca. | min/Ah | 50
Total ljusström, max. | lm | 1900
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur under driftA) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Skyddsklass |  | / III

A)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.