# Igangsetting

##

Fell foten (5) forsiktig ut, og sett batteridrevne lampen på gulvet. Pass på at den står stødig.

##

Med stativfestet (7) kan den batteridrevne lampen skrus fast på et stativ.

Fest den batteridrevne lampen på stativet. Forviss deg om at den batteridrevne lampen ikke kan løsne og/eller falle ned.

Kontroller at stativet står sikkert.

##

Lampehodet (4) er festet på bærehåndtaket (8). Lampehodet kan stilles inn i fem posisjoner med bærehåndtaket.

##

For å slå på den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1).

For å slå av den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1) igjen.

##

Trykk kort på av/på-bryteren (1) for å slå på den batteridrevne lampen med maksimal lysstyrke. Hold av/på-bryteren (1) inne helt til ønsket lysstyrke er nådd for å tilpasse lysstyrken i to nivåer.

##

Den batteridrevne lampen slås av hvis tillatt driftstemperatur overskrides. La den batteridrevne lampen avkjøles, og slå den på igjen.