# Puštanje u rad

##

Pažljivo rasklopite postolje (5) i stavite baterijsku lampu na pod. Vodite računa da postolje bude stabilno.

##

Pomoću prijemnice za stativ (7) možete da zavrnete lampu na stativ.

Lampu pričvrstite na stativ. Uverite se da se lampa ne može odvojiti i/ili pasti.

Vodite računa da postolje stativa bude stabilno.

##

Glava lampe (4) je pričvršćena za ručku za nošenje (8). Glava lampe može pomoću drške za nošenje da se podesi u pet položaja.

##

Za puštanje u rad baterijske lampe, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje baterijske lampe ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

##

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (1), da biste uključili baterijsku lampu sa maksimalnom osvetljenosti. Za prilagođavanje jačine svetlosti u 2 stepena, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) držite pritisnut dok ne postignete željenu jačinu svetlosti.

##

U slučaju prekoračenja dozvoljene radne temperature, baterijska lampa se isključuje. Ostavite akumulatorsku svetiljku da se ohladi i nakon toga je ponovo uključite.