# راهنمائی‌های عملی

کمی قبل از اینکه چراغ قوه شارژی به دلیل خالی بودن باتری خاموش شود، سه بار چشمک می‌زند و با نور کم روشن است.

درست قبل از اینکه چراغ شارژی به خاطر کنترل زمان خاموش شود، پنج بار چشمک می زند.

کنترل زمان را می توانید در اپلیکیشن تنظیم کنید رجوع کنید به هدایت کردن توسط برنامه.

## خطا - دلایل و راه حل

علت | راهنمایی
--- | ---
با چراغ شارژی اصلاً نمی توان با Bluetooth®‎ اتصالی برقرار کرد.
چراغ شارژی هیچ سیگنال Bluetooth®‎ ارسال نمی کند. | برای 10 ثانیه، باتری دکمه ای (11) و باتری (14) را جدا کنید.
چراغ شارژی، با اینکه باتری شارژ شده و درون آن قرار داده شده، از طریق Bluetooth®‎ کار نمی کند.
ماژول Bluetooth®‎ فعال نشده است. | کلید روشن/خاموش (1) را چندین بار فشار دهید تا جایی که چراغ شارژی از طریق Bluetooth®‎ کار کند.
چراغ شارژی پس از شارژ شدن بی سیم روشن نمی شود.
باتری قابل شارژ القایی باید دوباره از نو تنظیم شود. | باتری (14) را برای 10 ثانیه جدا کنید.
‏PIN مربوط به اتصال Bluetooth®‎کار نمی کند.
PIN باید به تنظیمات کارخانه بازگردد. | برای 10 ثانیه، باتری دکمه ای (11) و باتری (14) را جدا کنید.