# Vloženie akumulátora

Uvoľnite aretáciu krytu akumulátora (2) a vyklopte kryt akumulátora (3).

Vložte nabitý akumulátor (14) do hlavy svietidla (4) tak, aby citeľne zapadol a presne dosadal k hlave svietidla (4).

Zatvorte kryt akumulátora (3) a potom aretáciu krytu akumulátora (2).

- Pri zatváraní krytu akumulátora dávajte pozor, aby bola gumená manžeta správne umiestnená. Ináč nebude zaistená ochrana pred prachom a striekajúcou vodou.