# Norādījumi par darbu

Īsi pirms akumulatora apgaismošanas lampas izslēgšanās izlādēta akumulatora dēļ lampa trīs reizes nomirgo, tad iedegas ar samazinātu spilgtumu.

Pirms akumulatora lampa izslēdzas laika kontroles dēļ, tā mirgo piecas reizes.

Laika kontroli var pielāgot lietotnē skatīt Vadība ar lietotnes palīdzību.

## Kļūmes – cēloņi un novēršana

Iemesls | Novēršana
--- | ---
Neizdodas izveidot Bluetooth® savienojumu ar akumulatora apgaismošanas lampu.
Akumulatora apgaismošanas lampa nesūta Bluetooth® signālu. | Uz 10 sekundēm izņemiet pogas tipa bateriju (11) un akumulatoru (14).
Lai gan akumulators ir ievietos un uzlādēts, lampu nav iespējams lietot ar Bluetooth®.
Bluetooth® modulis nav aktivēts. | Vairākas reizes nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (1), līdz akumulatora lampu var lietot ar Bluetooth®.
Pēc induktīvas akumulatora uzlādes akumulatora apgaismošanas lampa neieslēdzas.
Induktīvi uzlādējami akumulatori pēc uzlādes ir atkārtoti jāinicializē. | Uz 10 sekundēm izņemiet akumulatoru (14).
PIN, kas paredzēts Bluetooth® savienojumam, neder.
PIN jāiestata atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumu. | Uz 10 sekundēm izņemiet pogas tipa bateriju (11) un akumulatoru (14).