# Установка аккумулятора

Отпустите фиксатор крышки аккумулятора (2) и откройте крышку аккумулятора (3).

Вставьте заряженную аккумуляторную батарею (14) в головку фонаря (4), чтобы она ощутимо вошла в зацепление и не выступала из головки фонаря .(4)

Закройте крышку аккумулятора (3) и фиксатор крышки аккумулятора (2).

- Закрывая крышку аккумулятора, следите за правильным положением резиновой кромки. В противном случае защита от пыли и водяных брызг не гарантируется.