# Ta knappcellsbatteriet i drift (se bild A)

Vid första användningen, ta bort folien som sitter mellan knappcellsbatteriet (11) och knappcellsbatteriets kontakt.

För att den sladdlösa arbetslampan ska kunna nås av den mobila enheten även utan batteri (14) är den utrustad med ett knappcellsbatteri.

Lossa låset på batterilocket (2) och fäll upp batterilocket (3).

Lossa skruven på batterilocket (9) och ta av batterifackets lock (10).

Avlägsna folien från knappcellsbatteriet och lås batterifackets lock med skruven igen.