# Υποδείξεις εργασίας

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω άδειας μπαταρίας, αναβοσβήνει τρεις φορές και φωτίζει με μειωμένη φωτεινότητα.

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω χρονορρύθμισης, αναβοσβήνει πέντε φορές.

Τη χρονορρύθμιση μπορείτε να την προσαρμόσετε μέσω της εφαρμογής (App) βλέπε Έλεγχος μέσω εφαρμογής (App).

## Σφάλματα – Αιτίες και αντιμετώπιση

Αιτία | Αντιμετώπιση
--- | ---
Στον φακό μπαταρίας δεν μπορεί να γίνει καμία σύνδεση Bluetooth®.
Ο φακός μπαταρίας δε στέλνει κανένα σήμα Bluetooth®. | Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία τύπου κουμπιού (11) και την μπαταρία (14).
Ο χειρισμός του φακού μπαταρίας δε λειτουργεί μέσω Bluetooth® παρόλη την τοποθετημένη και φορτισμένη μπαταρία.
Η μονάδα Bluetooth® δεν είναι ενεργοποιημένη. | Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη On/Off (1), μέχρι να μπορεί να λειτουργήσει ο χειρισμός του φακού μπαταρίας μέσω Bluetooth®.
Ο φακός μπαταρίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την ασύρματη φόρτιση.
Η επαγωγικά φορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αρχικοποιηθεί εκ νέου. | Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία (14).
Το PIN της σύνδεσης Bluetooth® δε λειτουργεί.
Το PIN πρέπει να επαναφερθεί στη ρύθμιση εργοστασίου. | Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία τύπου κουμπιού (11) και την μπαταρία (14).