# Uputstva za rad

Kratko pre nego što se baterijska lampa isključi zbog ispražnjenosti baterije, ona treperi tri puta i svetli sa smanjenom osvetljenosti.

Pre nego što se baterijska lampa isključi zbog vremenskog upravljanja, treperi pet puta.

Vremensko upravljanje možete da prilagodite putem aplikacije videti Upravljanje preko aplikacije.

## Greška – uzroci i rešenje

Uzrok | Rešenje
--- | ---
Sa baterijskom lampom nije moguće uspostaviti Bluetooth® vezu.
Baterijska lampa ne šalje Bluetooth® signal. | Izvadite na 10 sekundi dugmastu bateriju (11) i akumulator (14).
Baterijskom lampom se uprkos umetnutom i napunjenom akumulatoru ne može rukovati preko Bluetooth®.
Bluetooth® modul nije aktiviran. | Više puta pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1), sve dok se baterijskom lampom može rukovati preko Bluetooth®.
Baterijska lampa se nakon bežičnog punjenja ne može uključiti.
Akumulator koji se može puniti induktivno se mora iznova inicijalizovati. | Akumulator (14) izvadite na 10 sekundi.
PIN za Bluetooth® vezu ne funkcioniše.
PIN se mora resetovati na fabrička podešavanja. | Izvadite na 10 sekundi dugmastu bateriju (11) i akumulator (14).