# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Boş akü nedeniyle akülü fener kapanmadan kısa süre önce üç kez yanıp söner ve düşük parlaklıkla yanar.

Akü ışığı zaman kumandası nedeniyle kapanmadan hemen önce, beş kez yanıp söner.

Zaman kumandasını aplikasyon üzerinden ayarlayabilirsiniz Bakınız Uygulama ile kontrol.

## Hata – Nedenleri ve Çözümleri

Neden | Çözüm
--- | ---
Akülü fenere Bluetooth® bağlantısı yapılamaz.
Akülü fener Bluetooth® sinyali göndermez. | 10 saniye süre ile düğme pili (11) ve aküyü (14) çıkarın.
Akülü fener akünün takılı olmasına ve şarj edilmiş olmasına rağmen Bluetooth® üzerinden kumanda edilmiyor.
Bluetooth® modülü etkinleştirilmemiştir. | Akülü fener Bluetooth® üzerinden kumanda edilene dek birkaç kez açma/kapama şalterine (1) basın.
Akülü fener kablosuz şarj işleminden sonra açılmıyor.
Endüktif olarak şarj olabilen akünün yeniden kurulumu yapılmalıdır. | Aküyü (14) 10 saniye süre ile çıkarın.
Bluetooth® bağlantısının PIN'i çalışmıyor.
PIN'in fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekir. | 10 saniye süre ile düğme pili (11) ve aküyü (14) çıkarın.