# Upozornenia týkajúce sa prác

Krátko predtým, ako sa akumulátorové svietidlo vypne z dôvodu vybitia akumulátora, trikrát zabliká a začne svietiť so zníženým jasom.

Skôr než sa akumulátorové svietidlo kvôli časovaniu vypne, päťkrát zabliká.

Časovanie môžete nastaviť cez aplikáciu pozri Riadenie prostredníctvom aplikácie.

## Chyby – príčiny a odstránenie

Príčina | Pomoc
--- | ---
S akumulátorovým svietidlom sa nedá spojiť prostredníctvom Bluetooth®.
Akumulátorové svietidlo nevysiela signál Bluetooth®. | Vyberte na 10 sekúnd gombíkovú batériu (11) a akumulátor (14).
Akumulátorové svietidlo sa napriek tomu, že je vložený a nabitý akumulátor, nedá ovládať prostredníctvom Bluetooth®.
Bluetooth® modul nie je aktivovaný. | Stlačte viackrát vypínač (1), aby sa akumulátorové svietidlo dalo ovládať prostredníctvom Bluetooth®.
Akumulátorové svietidlo sa po bezdrôtovom nabíjaní nedá zapnúť.
Indukčne nabíjateľný akumulátor sa musí nanovo inicializovať. | Vyberte na 10 sekúnd akumulátor (14).
PIN Bluetooth® spojenia nefunguje.
Musí sa obnoviť výrobné nastavenie PIN. | Vyberte na 10 sekúnd gombíkovú batériu (11) a akumulátor (14).