# Tekniska data

Sladdlös lampa |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Max. upptagen märkeffekt | W | 23
DrifttidA), ca. | min/Ah | 44
Total ljusström, max. | lm | 2 200
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur under driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Knappcellsbatteri | V Typ | 3 CR 2032
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Skyddsklass |  | / III
SkyddsklassC) |  | IP64
Dataöverföring
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
SignalräckviddE) | m | 15
Driftfrekvensområde | MHz | 2 402–2 480
Sändningseffekt max. | mW | < 2

A)

  vid maximal ljusstyrka inkl. återstående gångtid i dimmat läge

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

C)

  gäller endast stängd och låst batterilock

D)

  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).

E)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Systemförutsättningar
Mobil slutenhet (surfplatta, smarttelefon)A) | Android, iOS

A)

  Minsta systemkrav hittar du i app-butiken på din mobila enhet (t.ex. Google Play Store eller Apple App Store).