# Puštanje u rad

##

Pažljivo rasklopite postolje (5) i stavite baterijsku lampu na pod. Vodite računa da postolje bude stabilno.

##

Pomoću prijemnice za stativ (7) možete da zavrnete baterijsku lampu na stativ.

Pritegnite zavrtanj od 5/8". Vodite računa da postolje stativa bude stabilno.

##

Glava lampe (4) je pričvršćena za ručku za nošenje (8). Glava lampe može pomoću drške za nošenje da se podesi u pet položaja.

##

Za puštanje u rad baterijske lampe, pritisnite taster da uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje baterijske lampe ponovo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (1).

##

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (1), da biste uključili baterijsku lampu sa maksimalnom osvetljenosti. Za prilagođavanje jačine svetlosti u 2 stepena, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) držite pritisnut dok ne postignete željenu jačinu svetlosti.

##

Ako se prekorači dozvoljena radna temperatura, prvo se smanjuje osvetljenost, pre nego što se baterijska lampa radi zaštite eventualno isključi. Ostavite akumulatorsku svetiljku da se ohladi i nakon toga je ponovo uključite.

##

- Prilikom vađenja vodite računa o tome da se pregrada za bateriju (12) ne ošteti.

- Obratite pažnju na to da pozitivni pol (plus) dugmaste baterije pokazuje nagore.

Pre nego što dugmasta baterija (11) bude u potpunosti potrošena, aplikacija će prikazati upozorenje.

Za zamenu dugmaste baterije (11), otključajte poklopac baterije (2) i otvorite ga (3).

Otpustite zavrtanj (9) i zatim skinite poklopac pregrade za baterije (10).

Izvadite praznu dugmastu bateriju i ubacite novu.

Zatvorite poklopac pregrade za bateriju pomoću zavrtnja.