# Innsetting av batteriet

Åpne låsen til batteridekselet (2), og fell batteridekselet (3) opp.

Sett det ladde batteriet (14) inn i lampehodet (4) til det merkes at det festes og ligger helt inntil lampehodet (4).

Lukk batteridekselet (3), og lås det deretter med låsemekanismen (2).

- Når du lukker batteridekselet, må du passe på at gummileppen sitter riktig. Ellers er beskyttelsen mot støv og vannsprut ikke garantert.