# Instrucţiuni de siguranţă pentru lămpi cu acumulator

Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă poate provoca electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă în vederea utilizărilor viitoare.

- Vă rugăm să citiţi şi să respectaţi toate instrucţiunile şi indicaţiile privind siguranţa, care însoţesc acumulatorul sau scula electrică împreună cu care a fost livrat acumulatorul.

- Manevraţi cu grijă lampa cu acumulator. Lampa cu acumulator generează căldură puternică, ceea ce duce la pericol de incendiu şi explozie.

- Nu lucraţi cu lampa cu acumulator în mediu cu pericol de explozie.

- După deconectarea automată a lămpii cu acumulator nu mai apăsaţi întrerupătorul pornit/oprit. Acumulatorul s‑ar putea deteriora. Înainte de a conecta din nou lampa cu acumulator, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat iar lampa cu acumulator s-a răcit.

- Utilizează numai accesorii Bosch originale.

- Becul nu poate fi înlocuit. Dacă becul se defectează, lampa cu acumulator trebuie înlocuită în întregime.

- Înaintea oricăror intervenţii asupra lămpii cu acumulator (de ex. montaj, întreţinere, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din lampă. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

- Nu îndreptaţi raza de lumină asupra persoanelor sau animalelor şi nu priviţi nici dumneavoastră direct în raza de lumină, nici chiar de la o depărtare mai mare.

- Nu folosiţi lampa cu acumulator în traficul rutier. Lampa cu acumulator nu este admisă pentru iluminare în traficul rutier.

Menţineţi o distanţă minimă între lampa cu acumulator şi toate suprafeţele şi obiectele iluminate de aceasta. În cazul micşorării distanţei sub acest nivel, obiectele iluminate se pot supraîncălzi.

| ATENŢIE! Nu privi pentru timp îndelungat spre fasciculul luminos. Radiaţia optică poate fi nocivă pentru ochi.

- Nu acoperi capul lămpii în timpul funcţionării lămpii cu acumulator. Capul lămpii se încălzeşte în timpul funcţionării şi poate provoca arsuri în cazul acumulării de căldură.

- În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda. Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultaţi de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritaţii ale pielii sau arsuri.

- În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

- Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulato‌rului poate duce la arsuri sau incendiu.

- Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de scurtcircuit.

| Feriţi acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiaţii solare continue, foc, murdărie, apă şi umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie şi scurtcircuit.

- Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător. Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuţi pentru acesta.

- Utilizează acumulatorul numai la produsele producătorului. Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

AVERTISMENT

Nu lăsa bateria rotundă la îndemâna copiilor. Bateriile rotunde sunt periculoase.

- Bateriile rotunde nu trebuie să fie niciodată înghiţite sau introduse în alte orificii ale corpului. Dacă există suspiciunea că bateria rotundă a fost înghiţită sau a fost introdusă într-un alt orificiu al corpului, consultă imediat un medic. Înghiţirea unei baterii rotunde poate duce în interval de 2 ore la arsuri interne grave şi la deces.

- Înlocuirea bateriei rotunde trebuie efectuată în mod corespunzător. Există pericolul de explozie.

- Utilizează numai bateriile rotunde specificate în aceste instrucţiuni de utilizare. Nu utiliza alte baterii rotunde sau o altă sursă de alimentare cu energie.

- Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile rotunde şi nu scurtcircuitaţi bateria rotundă. Bateria rotundă poate prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde şi răni persoane.

- Scoateţi şi eliminaţi în mod corespunzător bateriile rotunde descărcate. Bateriile rotunde descărcate pot prezenta scurgeri şi pot cauza defectarea produsului sau pot răni persoane.

- Nu supraîncălziţi bateria rotundă şi nu o aruncaţi în foc. Bateria rotundă poate prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde şi răni persoane.

- Nu deterioraţi bateria rotundă şi nu o dezasamblaţi. Bateria rotundă poate prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde şi răni persoane.

- Nu aduceţi o baterie rotundă defectă în contact cu apa. În combinație cu apa, litiul scurs din aceasta poate produce hidrogen şi provoca prin aceasta o explozie sau rănirea persoanelor.

- Nu mai utilizaţi lampa cu acumulator în cazul în care capacul compartimentului de baterii nu se mai poate închide, scoateţi bateria rotundă şi reparaţi lampa cu acumulator.

- Asigură-te că lampa cu acumulator nu este acţionată în mod involuntar şi/sau nepermis prin intermediul Bluetooth®. Alocă un cod PIN cu ajutorul aplicaţiei Bosch.

- Lampa cu acumulator este dotată cu o interfaţă radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcţionare, de exemplu, în avioane sau spitale.

- Dezactivează interfaţa radio, de exemplu, în timpul transportului. Pentru deconectarea interfeţei radio, scoate bateria rotundă şi acumulatorul.

- Înainte de a conecta lampa cu acumulator, asiguraţi-vă prin intermediul aplicaţiei Bosch că există contact vizual cu lampa cu acumulator şi că aţi luat toate măsurile de siguranţă.

- Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

- Atunci când nu este utilizată, lampa cu acumulator trebuie să fie păstrată într-un loc inaccesibil copiilor. Lampa cu acumulator nu trebuie să fie utilizată de persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit prezentele instrucţiuni. Lămpile cu acumulator sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.

- Pentru transportul şi alinierea lămpii cu acumulator utilizează numai mânerul de transport. Corpul de răcire se poate încălzi în timpul funcţionării.

Marca verbală Bluetooth® şi simbolurile grafice (siglele) sunt mărci comerciale înregistrate şi aparţin Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor simboluri grafice prin Robert Bosch Power Tools GmbH se realizează sub licenţă.