# Akumulatora ievietošana

Atbrīvojiet akumulatora pārsega fiksatoru (2) un nolociet akumulatora pārsegu (3).

Ievietojiet uzlādētu akumulatoru (14) apgaismojošajā galvā (4), līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni un cieši pieguļ apgaismojošajai galvai (4).

Aizveriet akumulatora pārsegu (3) un noslēdziet akumulatora pārsega fiksatoru (2).

- Aizverot akumulatora pārsegu, sekojiet, lai pareizi novietotos gumijas apmale. Pretējā gadījumā netiek nodrošināta aizsardzība pret putekļiem un līstošu ūdeni.