# Driftstart

##

Fäll försiktigt ut foten (5) och placera den batteridrivna lampan på marken. Se till att lampan står säkert.

##

Med stativfästet (7) kan du skruva den sladdlösa lampan på ett stativ.

Dra åt 5/8"-skruven. Se till att stativet står säkert.

##

Lamphuvudet (4) är fäst i handtaget (8). Lamphuvudet kan ställas in i fem lägen med hjälp av bärhandtaget.

##

Tryck på på-/av-knappen(1) för att slå på den sladdlösa lampan.

Tryck på på-/av-knappen (1) en gång till för att stänga av den sladdlösa lampan.

##

Tryck kort på på-/av-knappen (1) för att slå på den sladdlösa lampan med maximal ljusstyrka. Håll på-/av-knappen (1) intryckt för att anpassa ljusstyrkan i 2 steg tills önskad ljusstyrka har uppnåtts.

##

Om den godkända drifttemperaturen överskrids reduceras ljusstyrkan först innan den sladdlösa lampan stänger av sig av säkerhetsskäl. Låt den sladdlösa lampan kallna och slå sedan på den igen.

##

- Se till att batterifacket (12) inte skadas när du tar ut batteriet.

- Se till att knappcellsbatteriets pluspol är vänd uppåt.

Innan knappcellsbatteriet (11) är helt förbrukat visas en varning i appen.

För att byta ut knappcellsbatteriet (11) låser du upp batterilocket (2) och fäller upp det (3).

Lossa skruven på batterilocket (9) och ta av batterifackets lock (10).

Ta ut det tomma knappcellsbatteriet och sätt i ett nytt.

Lås batterifackets lock igen med skruven.