# Työskentelyohjeita

Hieman ennen kuin akkuvalaisin sammuu tyhjän akun takia, se antaa kolme vilkkumerkkiä ja palaa vähennetyllä kirkkaudella.

Akkuvalaisin antaa viisi vilkkumerkkiä hieman ennen kuin aikaohjaus sammuttaa akkuvalaisimen.

Aikaohjausta voi säätää sovelluksen kautta katso Ohjaus sovelluksella.

## Vika – Syyt ja korjausohjeet

Syy | Korjaustoimenpide
--- | ---
Akkuvalaisimeen ei saa muodostettua Bluetooth®-yhteyttä.
Akkuvalaisin ei lähetä Bluetooth®-signaalia. | Irrota nappiparisto (11) ja akku (14) 10 sekunnin ajaksi.
Akkuvalaisinta ei paikalleen asennetusta ja ladatusta akusta huolimatta pysty käyttämään Bluetooth® -yhteydellä.
Bluetooth®-moduulia ei ole aktivoitu. | Paina useita kertoja käynnistyskytkintä (1), kunnes akkuvalaisinta pystyy käyttämään Bluetooth®-yhteydellä.
Akkuvalaisin ei syty johdottoman latauksen jälkeen.
Induktiivisesti ladattavan akun alkuasetus on tehtävä uudelleen. | Irrota akku (14) 10 sekunnin ajaksi.
Bluetooth®-yhteyden PIN-koodi ei toimi.
PIN-koodi on palautettava tehdasasetuksiin. | Irrota nappiparisto (11) ja akku (14) 10 sekunnin ajaksi.