# Upute za rad

Prije nego što se akumulatorska svjetiljka isključi zbog prazne aku-baterije, zatreperit će tri puta i slabije svijetliti.

Akumulatorska svjetiljka zatreperit će pet puta kratko prije isključivanja zbog vremenskog upravljanja.

Vremensko upravljanje možete prilagoditi putem aplikacije vidi Upravljanje putem aplikacije.

## Smetnje – uzroci i pomoć

Uzrok | Pomoć
--- | ---
Ne može se uspostaviti Bluetooth® veza s akumulatorskom svjetiljkom.
Akumulatorska svjetiljka ne šalje Bluetooth® signal. | Izvadite dugmastu bateriju (11) i aku-bateriju (14) na 10 sekundi.
Akumulatorskom baterijom ne može se upravljati putem funkcije Bluetooth® unatoč umetnutoj i napunjenoj aku-bateriji.
Bluetooth® modul nije aktiviran. | Više puta pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) sve dok nije moguće upravljanje akumulatorskom svjetiljkom putem funkcije Bluetooth®.
Akumulatorska svjetiljka ne može se uključiti nakon bežičnog punjenja.
Induktivno punjivu aku-bateriju treba ponovno inicijalizirati. | Izvadite aku-bateriju (14) na 10 sekundi.
PIN Bluetooth® veze ne funkcionira.
PIN treba vratiti na tvorničku postavku. | Izvadite dugmastu bateriju (11) i aku-bateriju (14) na 10 sekundi.