# Указания по применению

Незадолго до того, как аккумуляторный фонарь отключится из-за разряженного аккумулятора, фонарь три раза мигает и светит со сниженной яркостью.

Непосредственно перед тем как погаснуть по истечении времени, аккумуляторный фонарь мигнет пять раз.

Вы можете установить время работы в приложении см. Управление при помощи приложения.

## Неполадка – Причины и устранение

Причина | Устранение
--- | ---
Невозможно установить соединение Bluetooth® с аккумуляторным фонарем.
Аккумуляторный фонарь не выдает сигнал Bluetooth®. | Извлеките на 10 секунд миниатюрный элемент питания (11) и аккумулятор (14).
Несмотря на вставленный и заряженный аккумулятор, аккумуляторным фонарем нельзя управлять по Bluetooth®.
Модуль Bluetooth® не включен. | Несколько раз нажимайте на выключатель (1), пока аккумуляторным фонарем не станет можно управлять по Bluetooth®.
Аккумуляторный фонарь не включается после беспроводной зарядки.
Индуктивно заряжаемый аккумулятор необходимо заново инициализировать. | Извлеките на 10 секунд аккумулятор (14).
PIN-код соединения Bluetooth® не функционирует.
PIN-код необходимо сбросить на заводские настройки. | Извлеките на 10 секунд миниатюрный элемент питания (11) и аккумулятор (14).