# Uzsākot lietošanu

##

Uzmanīgi atlociet balstu (5) un novietojiet akumulatora apgaismošanas lampu uz grīdas. Raugieties, lai novietojums būtu stabils.

##

Izmantojot vītni nostiprināšanai uz statīva (7), akumulatora lampu var pieskrūvēt pie statīva.

Pievelciet 5/8" skrūvi. Raugieties, lai statīvs būtu stabili novietots.

##

Apgaismojošā galva (4) ir piestiprināta pie pārnešanas roktura (8). Ar pārnešanas roktura palīdzību apgaismojošo galvu var iestatīt piecos stāvokļos.

##

Lai ieslēgtu akumulatora apgaismošanas lampu, nospiediet ieslēdzēju (1).

Lai izslēgtu akumulatora apgaismošanas lampu, no jauna nospiediet ieslēdzēju (1).

##

Lai ieslēgtu akumulatora apgaismošanas lampu ar maksimālo spožumu, īslaicīgi nospiediet ieslēdzēju (1). Lai iestatītu akumulatora apgaismošanas lampas spožumu 2 pakāpēs, turiet nospiestu ieslēdzēju (1), līdz lampa iedegas ar vēlamo spožumu.

##

Ja tiek pārsniegta pieļaujamā lietošanas temperatūra, vispirms samazinās lampas spožums, un pēc tam, ja nepieciešams, akumulatora apgaismošanas lampa izslēdzas, nodrošinot aizsardzību pret bojājumiem. Nogaidiet, līdz akumulatora apgaismošanas lampa atdziest, un tad to no jauna ieslēdziet.

##

- Izņemšanas laikā sekojiet, lai baterijas nodalījums (12) netiktu bojāts.

- Sekojiet, lai pogas tipa baterijas plusa izvads būtu vērsts augšup.

Pirms pogas tipa baterijas (11) pilnīgas iztukšošanās lietotnē tiek parādīts brīdinājums.

Lai nomainītu pogas tipa bateriju (11), atbrīvojiet akumulatora pārsega fiksatoru (2) un atveriet akumulatora pārsegu (3).

Atskrūvējiet baterijas nodalījuma vāciņa skrūvi (9) un noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu (10).

Izņemiet nolietoto pogas tipa bateriju un nomainiet to pret jaunu pogas tipa bateriju.

Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu un nostipriniet to ar skrūvi.