# Igangsetting

##

Fell foten (5) forsiktig ut, og sett batteridrevne lampen på gulvet. Pass på at den står stødig.

##

Med stativfestet (7) kan den batteridrevne lampen skrus fast på et stativ.

Stram 5/8"-skruen. Kontroller at stativet står sikkert.

##

Lampehodet (4) er festet på bærehåndtaket (8). Lampehodet kan stilles inn i fem posisjoner med bærehåndtaket.

##

For å bruke den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1).

For å slå av den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1) igjen.

##

Trykk kort på av/på-bryteren (1) for å slå på den batteridrevne lampen med maksimal lysstyrke. Hold av/på-bryteren (1) inne helt til ønsket lysstyrke er nådd for å tilpasse lysstyrken i to nivåer.

##

Hvis tillatt driftstemperatur overskrides, reduseres lysstyrken før den batteridrevne lampen eventuelt slås av som beskyttelse. La den batteridrevne lampen avkjøles, og slå den på igjen.

##

- Pass på at ikke batterirommet (12) skades når du tar ut batteriet.

- Pass på at plusspolen til knappcellebatteriet vender opp.

En advarsel vises i appen før knappcellebatteriet (11) er helt tomt.

For å bytte knappcellebatteriet (11) løsner du låsen til batteridekselet (2) og vipper opp batteridekselet (3).

Løsne skruen til dekselet for batterirommet (9), og ta av dekselet for batterirommet (10).

Ta ut det tomme knappcellebatteriet, og sett inn et nytt.

Lukk dekselet til batteriet med skruen igjen.