# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Napomena: Nema svaki tip akumulatora na raspolaganju prikaz statusa napunjenosti.

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih razloga, provera stanja napunjenosti je moguća samo kada je baterijska lampa isključena.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili , da biste prikazali status napunjenosti. To je moguće i kada je akumulator demontiran.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

## Tip akumulatora GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3 × zeleno | 60–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 30–60%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–30%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%

## Tip akumulatora ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5 × zeleno | 80–100%
Trajno svetlo 4 × zeleno | 60–80%
Trajno svetlo 3 × zeleno | 40–60%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 20–40%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–20%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%