# Accu plaatsen

Maak de vergrendeling van de accu-afdekking (2) los en klap de accu-afdekking (3) open.

Plaats de geladen accu (14) in de lampkop (4) tot deze voelbaar vastklikt en vlak tegen de lampkop (4) ligt.

Sluit de accu-afdekking (3) en vervolgens de vergrendeling van de accu-afdekking (2).

- Let er bij het sluiten van de accu-afdekking op dat de rubberen lip goed zit. Anders is de bescherming tegen stof en spatwater niet gegarandeerd.