# Tehnički podaci

Baterijska lampa |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Maks. nominalna ulazna snaga | W | 23
Trajanje svetljenjaA), otpr. | min/Ah | 44
Ukupni svetlosni fluks, maks. | lm | 2200
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduB) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Dugmasta baterija | V Tip | 3 CR 2032
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa zaštite |  | / III
Vrsta zaštiteC) |  | IP64
Prenos podataka
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Domet signalaE) | m | 15
Opseg radne frekvencije | MHz | 2402–2480
Maks. snaga emitovanja | mW | < 2

A)

  pri maksimalnoj osvetljenosti uklj. preostalo vreme rada u dimovanom načinu rada

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

C)

  relevantno samo ako je poklopac baterije zatvoren i zaključan

D)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).

E)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Sistemski preduslovi
Mobilni krajnji uređaj (tablet, pametni telefonA) | Android, iOS

A)

  Minimalne sistemske uslove možete pronaći u App Store-u vašeg mobilnog krajnjeg uređaja (npr. Google Play Store ili Apple App Store).