# Вказівки щодо роботи

Невдовзі перед тим, як акумуляторний ліхтар вимкнеться через низький заряд акумуляторної батареї, він блимне три рази і стане світити зі зниженою яскравістю.

Перш ніж акумуляторний ліхтар згасне внаслідок регулювання часу, він блимає п’ять разів.

Регулювання часу можна налаштувати за допомогою додатка див. Керування за допомогою додатка.

## Несправності – Причини і усунення

Причина | Усунення
--- | ---
Неможливо встановити Bluetooth®-з'єднання з акумуляторним ліхтарем.
Акумуляторний ліхтар не видає сигнал Bluetooth®. | Вийміть на 10 секунд мініатюрний елемент живлення (11) і акумуляторну батарею (14).
Незважаючи на встромлену і заряджену акумуляторну батарею, неможливо керувати акумуляторним ліхтарем по Bluetooth®.
Модуль Bluetooth® неувімкнений. | Декілька разів натискайте на вимикач (1), поки акумуляторним ліхтарем не стане можливо керувати по Bluetooth®.
Акумуляторний ліхтар не вмикається після бездротового заряджання.
Акумуляторну батарею для індуктивного заряджання необхідно заново ініціалізувати. | Вийміть на 10 секунд акумуляторну батарею (14).
PIN-код з'єднання Bluetooth® не працює.
PIN-код потрібно скинути на заводські налаштування. | Вийміть на 10 секунд мініатюрний елемент живлення (11) і акумуляторну батарею (14).