# Az akkumulátor beszerelése

Oldja ki az akkumulátor-fedél (2) reteszelését és hajtsa fel a (3) akkumulátor-fedelet.

Helyezze be a feltöltött (14) akkumulátort a (4) lámpafejbe, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkban felfekszik a (4) lámpafejre.

Zárja le a (3) akkumulátor-fedelet, majd az akkumulátor-fedél (2) reteszelését.

- Az akkumulátor-fedél lezárásakor ügyeljen a gumiperem helyes illeszkedésére. A por és a fröccsenő víz elleni védettség ellenkező esetben nem biztosított.