# Аккумуляторды орнату

Аккумулятор қақпағының (2) ысырмасын босатып аккумулятор қақпағын (3) қайырыңыз.

Зарядталған аккумуляторды (14) (4) жарық басына бекітілгенін және жарық басына (4) тығыз тиіп тұрғанын сезгенше салыңыз.

Аккумулятор қақпағын (3) жабып сосын аккумулятор қақпағының (2) ысырмасын жабыңыз.

- Аккумулятор қақпағын жапқан кезде резеңке шеті дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе шаң мен шашыраған судан қорғау қамтамасыз етілмейді.