# Tekniske data

Batteridrevet lampe | GLI 12V-330
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 12
Maks. opptatt effekt | W | 3,6
Lysvarighet, ca. | min/Ah | 180
Lysstrøm | lm | 330
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA) og ved lagring | °C | –20 … +40
Anbefalte batterier |  | GBA 12V…
Anbefalte ladere |  | GAL 12… GAX 18…
Kapslingsgrad |  | / III

A)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.