# Upute za rad

Prije nego što se akumulatorska svjetiljka isključi zbog prazne aku-baterije, zatreperit će tri puta i slabije svijetliti.

##

Glavu svjetiljke (1) možete zakrenuti do 200° ovisno o uporabi.

Moguće uporabe su primjerice:

- osvjetljenje prostorije
- osvjetljenje radnog mjesta bez bliještanja
- osvjetljenje poda

Napomena: Pri nagibu većem od 90° treba pričvrstiti akumulatorsku svjetiljku.

##

Pomoću kuke za vješanje (7) akumulatorsku svjetiljku možete pričvrstiti na neki predmet.

##

Pomoću kuke s osiguračem (4) možete pričvrstiti akumulatorsku svjetiljku npr. na uže ili remen.

##

Pomoću magneta (6) možete pričvrstiti akumulatorsku svjetiljku na materijale koji se mogu magnetizirati.

- Držite prste dalje od stražnje strane postolja kada pričvršćujete akumulatorsku svjetiljku na površine. Zbog jake vlačne sile magneta mogu se zaglaviti vaši prsti.

Pri pričvršćivanju pazite da izbjegnete ogrebotine na osjetljivim površinama.

##

S prihvatom stativa (8) akumulatorsku svjetiljku možete vijcima pričvrstiti na stativ 1/4".

Akumulatorsku svjetiljku pričvrstite vijkom za fiksiranje stativa. Pazite na sigurno stajanje stativa.