# Tekniske data

Akku-lampe | GLI 12V-330
--- | ---
Varenummer |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 12
Maks. nominel optagen effekt | W | 3,6
Lystid, ca. | min/Ah | 180
Lysstrøm | lm | 330
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA) og ved opbevaring | °C | –20 … +40
Anbefalede akkuer |  | GBA 12V…
Anbefalede ladere |  | GAL 12… GAX 18…
Kapslingsklasse |  | /III

A)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.