# Указания за работа

Малко преди акумулаторната лампа да се изключи поради празна акумулаторна батерия, тя премигва три пъти и светва с намалена яркост.

##

Според употребата светлинната глава (1) може да се накланя до 200°.

Възможни употреби са например:

- осветление на помещението
- осветление на работното място без отблясъци
- осветление на пода

Указание: При наклон от над 90° акумулаторната лампа трябва да се закрепи.

##

С куката за окачване (7) можете да закрепите акумулаторната лампа върху предмет.

##

С карабинера (4) можете да закрепите акумулаторната лампа напр. върху въже или на колан.

##

С магнитите (6) можете да закрепите акумулаторната лампа върху намагнетизиращи се материали.

- Пазете пръстите си далеч от задната страна на опорното краче при закрепване на акумулаторната лампа към повърхности. Чрез силната притегляща сила на магнитите пръстите Ви могат да се прищипят.

При закрепването внимавайте за избягване на надрасквания по чувствителни повърхности.

##

С поставката за статив (8) можете да монтирате акумулаторната лампа към 1/4" статив.

Затегнете акумулаторната лампа с винта на статива. Внимавайте за сигурното поставяне на статива.