# Igangsetting

##

For å slå på den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (9).

For å slå av den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (9) igjen.

##

Trykk kort på av/på-bryteren (9) for å slå på den batteridrevne lampen med maksimal lysstyrke. Hold av/på-bryteren (9) inne helt til ønsket lysstyrke er nådd for å tilpasse lysstyrken i to nivåer.

##

Den batteridrevne lampen slås av hvis tillatt driftstemperatur overskrides. La den batteridrevne lampen avkjøles, og slå den på igjen.