# Upozornenia týkajúce sa prác

Krátko predtým, ako sa akumulátorové svietidlo vypne z dôvodu vybitia akumulátora, trikrát zabliká a začne svietiť so zníženým jasom.

##

Podľa potreby môžete hlavu svietidla (1) otáčať o 200°.

Možné použitie je napríklad:

- Osvetlenie miestnosti
- Neoslňujúce osvetlenie pracoviska
- Osvetlenie podlahy

Upozornenie: Pri sklone viac ako 90° je nutné akumulátorové svietidlo upevniť.

##

So závesným hákom (7) môžete akumulátorové svietidlo upevniť na nejaký predmet.

##

Pomocou karabíny (4) môžete akumulátorové svietidlo upevniť napr. na lano alebo opasok.

##

Pomocou magnetov (6) môžete akumulátorové svietidlo upevniť na magnetizovateľné materiály.

- Keď upevňujete akumulátorové svietidlo na takéto povrchy, nedávajte prsty na zadnú stranu podstavca. Veľká príťažlivá sila magnetov vám môže privrieť prsty.

Pri upevňovaní dávajte pozor na to, aby ste nepoškriabali chúlostivé povrchy.

##

Pomocou statívového uchytenia (8)môžete akumulátorové svietidlo naskrutkovať na 1/4" statív.

Akumulátorové svietidlo pevne priskrutkujte zaisťovacou skrutkou statívu. Dbajte na bezpečnú polohu statívu.