# Tekniska data

Sladdlös lampa | GLI 12V-330
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 12
Max. upptagen märkeffekt | W | 3,6
Belysningstid, ca. | min/Ah | 180
Ljusflöde | lm | 330
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftA) och vid lagring | °C | –20 … +40
Rekommenderade batterier |  | GBA 12V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 12… GAX 18…
Skyddsklass |  | / III

A)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.