# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم | GLI 12V-330
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | 12
أقصى قدرة دخل اسمية | واط | 3,6
مدة الإضاءة التقريبية | دقيقة/أمبير ساعة | 180
تدفق الضوء | لومن | 330
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلA) وعند التخزين | °م | –20 … +40‏
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 12V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 12…‎ ‎GAX 18…‎
فئة الحماية |  | /III‏

A)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.