# مشخصات فنی

چراغ قوّه بی سیم | GLI 12V-330
--- | ---
شماره فنی |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 12
حداکثر توان ورودی نامی | W | 3,6
مدت زمان روشنایی تقریبی | min/Ah | 180
میزان روشنایی | lm | 330
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارA) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +40‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 12V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 12…‎ ‎GAX 18…‎
کلاس ایمنی |  | /III

A)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

رنگ شیئ منعکس شده توسط چراغ ممکن است اشتباه باشد.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.