# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu radia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Wyświetlacz
(2) | Włącznik/wyłącznik
(3) | Głośnik
(4) | Uchwyt transportowy
(5) | Przyciski programowania stacji
(6) | Antena prętowa
(7) | Przycisk wyboru źródła sygnału (Source)
(8) | Przycisk wyłączania dźwięku
(9) | Przycisk wyszukiwania do przodu
(10) | Przycisk wyszukiwania do tyłu
(11) | Przycisk Bluetooth®
(12) | Pokrywka wnęki akumulatora
(13) | Dźwignia blokująca pokrywki wnęki akumulatora
(14) | Uchwyt akumulatora
(15) | Wnęka przyłączy
(16) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(17) | AkumulatorA)
(18) | Pokrywka baterii okrągłej
(19) | Hak do zawieszenia
(20) | Zasilacz sieciowyA) (w zależności od kraju)
(21) | Wtyk zasilacza sieciowegoA)
(22) | Gniazdo przyłączeniowe zasilacza
(23) | Gniazdo ładowania USB
(24) | Gniazdo AUX‑IN
(25) | Przewód AUX

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

## Wskazania

(a) | Wskazanie Bluetooth®
(b) | Wskazanie źródła sygnału
(c) | Wskazanie pozycji w pamięci
(d) | Wskazanie częstotliwości radiowej (GPB 18V‑2 C)
(e) | Wskazanie funkcji Menu
(f) | Wskazanie pauzy
(g) | Wskazanie wyłączania dźwięku
(h) | Wskazanie odbioru stereofonicznego
(i) | Wskazanie stanu naładowania akumulatora
(j) | Wskazanie czasu
(k) | Wskazanie wielofunkcyjne (GPB 18V‑2 SC)