# تغيير البطارية القرصية

لتخزين الوقت والإعدادات الأخرى بالراديو يجب أن تكون هناك بطارية قرصية مركبة كبطارية صادة.

قم بإزالة شريط حماية البطارية القرصية المركبة قبل تشغيل الراديو لأول مرة.

افتح ذراع الإقفال (13) الخاص بغطاء المركم وافتح غطاء المركم (12).

أخرج المركم عند اللزوم (17).

اخلع شريط الحماية أسفل الغطاء (18) الخاص بالبطارية القرصية.

قم بتغيير البطارية القرصية، عندما يتعذر تخزين الوقت بالراديو ويصبح البيان أضعف نسبيا.

أدر الغطاء (18) الخاص بالبطارية القرصية عكس اتجاه عقارب الساعة (على سبيل المثال، باستخدام عملة معدنية) واخلع الغطاء. قم بتركيب بطارية قرصية جديدة.

احرص على مراعاة الاتجاه الصحيح للأقطاب طبقا للشكل الموضح في الغطاء من الداخل (18).

قم بتركيب الغطاء (18) الخاص بالبطارية القرصية مرة أخرى، واربطه بإحكام بإدارته في اتجاه عقارب الساعة. لا يكون قد تم تأمين قفل الغطاء بإحكام إلا إذا أشارت العلامات على الغطاء ورمز القفل إلى بعضهما.

- اخلع البطارية القرصية من الراديو في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة. قد تتعرض البطارية القرصية للتآكل داخل الراديو، وتفرغ شحنتها ذاتيا، في حالة تخزينها لفترة طويلة.