# Түймелі батареяны алмастыру

Уақытты және радио қабылдағыштағы басқа да реттеулерді жадқа сақтау үшін түймелі батареяны буферлік батарея ретінде енгізу керек.

Радио қабылдағышты алғаш рет қолданысқа енгізбес бұрын енгізілетін түймелі батареяның қорғаныш жолағын алып тастаңыз.

Аккумулятор қақпағының құлыптау иінтірегін (13) ашып, аккумулятор қақпағын (12) ашыңыз.

Қажет болса, аккумуляторды (17) шығарып алыңыз.

Түймелі батарея қақпағының (18) астындағы қорғаныш жолақты тартып шығарыңыз.

Радио қабылдағышта уақыт сақталмай, индикатор әлсіз көрсетілгенде, түймелі батареяны алмастырыңыз.

Ол үшін түймелі батареяның қақпағын (18) сағат тілінің бағытына қарсы (мысалы, тиынмен) бұрып, қақпақты алып тастаңыз. Жаңа түймелі батареяны орнатыңыз.

Бұл ретте қақпақтың (18) ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстердің дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Түймелі батареяның қақпағын (18) қайтадан орнатып, оны сағат тілінің бағытымен бұрап бекітіңіз. Қақпақ оның үстіндегі және құлып белгісіндегі таңбаламалар бір-біріне қарап тұрғанда ғана берік құлыптанады.

- Радио қабылдағышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, түймелі батареяны құрылғыдан шығарып алыңыз. Радио қабылдағышта ұзақ уақыт сақтауда жатқан түймелі батареяны тот басуы және оның заряды өздігінен таусылуы мүмкін.