# Montarea/Înlocuirea bateriilor-tampon

Pentru memorarea orei şi alte setări ale aparatului de radio, trebuie să fie introduse baterii-tampon. Pentru acesta se recomandă utilizarea de baterii alcaline cu mangan.

Deschide pârghia de blocare (28) de la capacul acumulatorului şi rabatează în sus capacul acumulatorului (27).

Extrage acumulatorul (26) dacă este necesar.

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii (24),apasă pe dispozitivul de blocare (23) şi deschide capacul compartimentului pentru baterii. Introdu bateriile-tampon din pachetul de livrare.

Respectaţi polaritatea corectă conform schiţei de pe partea interioară a compartimentului bateriilor.

Aşază la loc capacul compartimentului pentru baterii (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Înlocuieşte bateriile-tampon dacă ora nu mai este memorată de aparatul de radio.

Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii de aceeaşi marcă şi capacitate.

- Scoate bateriile-tampon din aparatul de radio dacă urmează să nu îl utilizezi pentru o perioadă mai îndelungată. În cazul depozitării pe o perioadă îndelungată, bateriile-tampon se pot coroda şi autodescărca în aparatul de radio.