# Эксплуатация от аккумуляторной батареи

- Пользуйтесь только зарядными устройствами, указанными в технических характеристиках. Только эти зарядные устройст‌ва пригодны для литий-ионного аккумуля‌тора вашего радиоприемника.

Указание: применение аккумуляторов, не предназначенных для данного радиоприемника, может привести к сбоям в работе или повреждению приемника.

Литий-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки системой «Electronic Cell Protection (ECP)». При разряженной аккумуляторной батарее радиоприемник выключается благодаря схеме защиты.

- Не включайте радиоприемник повторно после его отключения при помощи схемы защиты. Аккумулятор может быть поврежден.

## Замена аккумулятора

Разблокируйте с помощью рычага (28) крышку аккумуляторного отсека и откройте ее (27).

Для извлечения аккумулятора нажмите кнопку разблокировки аккумулятора (25) и извлеките его из аккумуляторного отсека. Не применяйте при этом силы.

Для установки аккумуляторной батареи вставьте ее в держатель (29) таким образом, чтобы места подсоединения на аккумуляторе и в креплении совпали. Дайте аккумулятору войти в зацепление.

Закройте крышку аккумуляторного отсека (27) и зафиксируйте.