# Експлуатація від акумуляторної батареї

- Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних. Лише на ці зарядні пристрої розрахований літій-іонний акумулятор, що використовується у вашому радіоприймачі.

Вказівка: використання акумуляторних батарей, що не є призначеними для цього радіоприймача, може призвести до перебоїв у роботі або пошкодження радіоприймача.

Літій-іонний акумулятор захищений від глибокого розряджання системою «Electronic Cell Protection (ECP)». При розрядженому акумуляторі радіоприймач вимикається завдяки схемі захисту.

- Ніколи не вмикайте радіоприймач після його вимкнення схемою захисту. Це може пошкодити акумуляторну батарею.

## Заміна акумуляторної батареї

Відкрийте важіль блокування (28) кришки акумуляторної батареї та підніміть кришку (27).

Щоб вийняти акумулятор, натисніть на кнопку розблокування акумулятора (25) і вийміть його з акумуляторного відсіку. Не застосовуйте при цьому силу.

Щоб вставити акумулятор, посуньте його у тримач акумуляторної батареї (29) так, щоб місця кріплення на акумуляторі та тримачі співпали. Дайте акумулятору увійти у зачеплення.

Закрийте кришку акумуляторної батареї (27) та заблокуйте її.