# Inserimento/sostituzione delle batterie tampone

Per memorizzare l’ora e altre impostazioni della radio è necessario inserire delle batterie tampone. Si consiglia l’uso di pile alcaline al manganese.

Aprire la levetta di bloccaggio (28) della copertura batteria e aprire la copertura (27).

All’occorrenza, prelevare la batteria (26).

Per aprire la copertura del vano pile (24), premere sul bloccaggio (23) e togliere la copertura del vano pile. Introdurre le batterie tampone fornite in dotazione.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarità, riportata sul lato interno del vano batterie.

Applicare nuovamente la copertura del vano pile (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Sostituire le batterie tampone se non è più possibile memorizzare l’ora sulla radio.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la stessa capacità.

- Rimuovere le batterie tampone dalla radio, se non la si utilizza per lunghi periodi. Se lasciate a lungo all’interno della radio, le batterie tampone potrebbero corrodersi e autoscaricarsi.