# Yedek pillerin takılması/değiştirilmesi

Radyoda saat ayarlarının ve diğer ayarların yapılabilmesi için yedek piller takılmalıdır. Bunun için alkali manganez pillerin kullanılması önerilir.

Akü kapağının kilitleme kolunu (28) açın ve akü kapağını (27) kaldırın.

Gerekiyorsa aküyü (26) çıkarın.

Pil bölmesi kapağını (24) açmak için kilide (23) basın ve pil bölmesi kapağını çıkarın. Birlikte verilen yedek pilleri yerleştirin.

Batarya gözünün iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.

Pil bölmesi kapağını (24) tekrar takın.

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Saat artık radyoda kayıtlı değilse, yedek pilleri değiştirin.

Bütün bataryaları daima eşzamanlı olarak değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.

- Uzun süre kullanmayacaksanız, yedek pilleri radyodan çıkarın. Radyo uzun süre kullanılmadığında, yedek piller korozyona uğrayabilir ve kendiliğinden deşarj olabilir.