# Встановлення/заміна резервних батарейок

Для збереження налаштувань часу та інших налаштувань радіоприймача повинні бути встановлені резервні батарейки. Ми рекомендуємо використовувати лужно-марганцеві батарейки.

Відкрийте важіль блокування (28) кришки акумуляторної батареї та підніміть кришку (27).

За потреби вийміть акумулятор (26).

Щоб відкрити кришку батарейного відсіку (24), натисніть на фіксатор (23) і зніміть кришку відсіку. Вставте резервні батарейки з комплекту постачання.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Знову вставте кришку батарейного відсіку (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Якщо налаштування часу та інші налаштування радіоприймача більше не зберігаються, замініть резервні батарейки.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте резервні батарейки з радіоприймача, якщо тривалий час не будете користуватися ним. При тривалому зберіганні резервні батарейки можуть кородувати у радіоприймачі та саморозряджатися.